丽水学院校园灯改造项目采购需求
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK22]一、采购项目：
[bookmark: _GoBack]丽水学院校园灯改造项目
①项目概况：路灯130盏更换及配套LED路灯灯具制作，露天球场灯56盏更换（含安装所需所有配件等），整个项目为交钥匙工程（含税费、人工费、安装费等）。  
②项目地点：东区道路、西区露天球
③采购预算金额：199500元

二、技术要求
2.1 技术指标要求见下表
	路灯类型
	LED节能路灯
	球场LED节能灯

	功率
	50W
	700W

	光效
	≥130 lm/W
	≥130 lm/W

	色温
	4000K
	4000K

	显指
	大于65
	大于65

	灯具高度
	最大1.6米（热镀锌钢管）
	/

	紧固件
	不锈钢
	不锈钢



2.2参数、技术规格要求见下表
	序号
	产品名称
	参数、技术规格要求
	备注

	   1
	LED路灯灯具制作
	LED路灯灯杆高度1.6米（保留不动），灯头与灯杆采用热镀锌钢管替换
	



[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK21]2.3▲为确保响应供应商对本次采购的要求详细了解及对响应内容的真实性和有效性负责，丽水学院校园灯改造项目需现场勘察调研，未经实地勘察的响应供应商不予接受，项目联系人：周老师， 联系电话：0578-2271378。
2.4 现场灯及灯具的改造前样式图（供报价参考）
图一、 LED路灯实物照片：
[image: ] [image: ]

图二、 球场LED灯实物照片：
[image: ] [image: ]

三、其他要求
3.1 质量要求：供货商必须保证提供的LED节能灯完全符合采购人的要求并完全符合国家质量标准。
3.2 物理特性要求：需提供LED节能灯检验报告。

四、商务要求
4.1 质量保证：本项目所有LED路灯节能灯均需要6年质保。质保期内出现故障免费配换，从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。
4.2 售后保障：6年服务期
4.3 付款方式：项目经甲方验收合格且收到乙方开具的发票后10个工作日内一次性支付合同款.
[bookmark: OLE_LINK18]4.4 工期要求：签订合同后7天内完成项目，遇特殊情况，则根据实际协商完成。
4.5供货地点要求：丽水学院
4.6税费、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。
4.7本项目不设置履约保证金，项目应由中标服务商直接提供服务，不得转让他人。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]4.8本项目合同总价包含正常使用所需的一切费用(包括：含税费，但不限于包装费、材料费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费等）。
   
五、服务期限
本合同服务期限具体以实际施工要求及合同约定为准。

六、其他
6.1货物到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或询价文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
6.2需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的7个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并盖章。
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